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Arduino Trafik Lambası
ÖĞRETMEN KILAVUZU

	Kategori
	Robotik ve Kodlama

	Hedef grup
	Başlangıç seviye lise öğrencileri

	Süre
	1–2 ders saati

	Seviye
	Başlangıç

	Çalışma biçimi
	Bireysel veya 2–3 kişilik grup


Amaç
Dijital çıkış, zamanlama ve sıralı algoritma kavramlarını görünür bir model üzerinde uygulamak.
Problem durumu
Bir kavşaktaki ışıkların güvenli ve tekrarlanabilir sırayla çalışması gerekir
Kazanımlar
LED polaritesini açıklar.
pinMode ve digitalWrite kullanır.
Bir zamanlama sırası tasarlar.
Hazırlık
Arduino Trafik Lambası için örnek girdileri, güvenlik sınırlarını ve test ölçütlerini dersten önce kontrol etmek.
Araç ve malzemeler
Arduino kart
3 LED
3 adet 220 Ω direnç
Breadboard
Jumper kablo
Yazılım ve teknolojiler
Arduino
LED
C/C++
Ön bilgiler
Temel Arduino IDE kullanımı
Breadboard ve düşük gerilimli devre güvenliği
Basit koşullu ifadeler
Derse giriş
Öğrencilere “Bir kavşaktaki ışıkların güvenli ve tekrarlanabilir sırayla çalışması gerekir” durumu verilir; kod veya araç göstermeden önce olası çözüm adımlarını tahmin etmeleri istenir.
Uygulama basamakları
LED'leri dirençlerle bağla.
Her rengi ayrı test et.
Sıralamayı akış şemasına aktar.
Kodla ve süreleri karşılaştır.
Sıralı kontrol kodu
yak fonksiyonu aynı anda yalnız doğru LED durumlarının etkinleşmesini sağlar.
const int kirmizi = 8, sari = 9, yesil = 10;
void setup() { pinMode(kirmizi, OUTPUT); pinMode(sari, OUTPUT); pinMode(yesil, OUTPUT); }
void yak(int r, int y, int g) {
  digitalWrite(kirmizi, r); digitalWrite(sari, y); digitalWrite(yesil, g);
}
void loop() {
  yak(HIGH, LOW, LOW); delay(3000);
  yak(LOW, LOW, HIGH); delay(3000);
  yak(LOW, HIGH, LOW); delay(1000);
}
Test aşaması
Her LED'i tek başına yak.
Bir tam çevrimin sırasını kaydet.
Sarı ışık süresini değiştirip etkisini açıkla.
Olası hatalar ve çözüm önerileri
LED polaritesi ters: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Direnç unutulmuş: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Pin numarası kodla uyuşmuyor: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Güvenlik
LED'leri seri direnç olmadan bağlamayın.
Devre değişikliğinde USB bağlantısını kesin.
Öğretmen yönergeleri
Hazır çözümü vermeden önce öğrenciden tahminini ve denediği adımı açıklamasını isteyin.
Sonucu yalnız çalışıyor/çalışmıyor olarak değil; test kanıtı ve açıklamayla değerlendirin.
Geliştirme önerileri
Yaya butonu
Geri sayım ekranı
delay yerine millis
Beklenen sonuç
Yaya geçişi için güvenli bir ek ışık sırası tasarla; önce akış şemasını çiz.
Sınıf içi kullanım için düzenlenebilir materyal




